附件3

科技城春节节中安全检查计划

一、检查小组时间安排

时间：2024年2月10日—2024年2月16日

二、春节节中安全检查计划

管理局组织含各项目总包单位开展春节节中期间多种形式的安全检查，及时发现隐患。总包单位制定春节期间施工、夜间施工安全管理措施，认真落实项目安全管理主体责任，对春节期间参与施工的工人重新进行节前“禁止三违”安全安全教育及安全技术交底，监理督促落实，确保施工安全，平安过节。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **专项检查** | **检查内容** | **检查要求** |
| 2月10日 | 禁止燃放烟花爆竹专项检查 | 1、生活区是否存在烟花爆竹，是否燃放烟花爆竹等。 |  |
| 2月11日 | 消防安全、施工用电安全、 | 1、生活区临时用电情况，是否有私拉乱接现象，是否存在使用大功率电器现象；是否燃放烟花爆竹，生活区消防措施是否到位等。  2、检查现场配备灭火器，现场消防系统是否满足要求等。 | 每日巡查不定项目随机开展。 |
| 2月12日 | 文明卫生、安全保卫专项排查 | 1、对现场进行巡查，保证非本项目人员禁止入内，检查总包单位值班人员是否到岗，做好防盗工作。  2、检查项目扬尘情况、材料码放、裸土覆盖、建筑垃圾及生活区垃圾清理等内容。 |
| 2月13日 | 高处作业专项排查 | 1、检查“三宝”情况，检查现场临边洞口防护是否到位，如因施工被拆除及时进行恢复等。  2、检查现场高处作业施工人员是否按要求系挂安全带，操作平台是否满足施工要求等。 |
| 2月14日 | 脚手架、基坑专项检查 | 1、检查所用材料规格、材质、钢管脚手架支护方法、安全防护措施是否符合要求。  2、检查方案、支护、排水。 |
| 2月15日 | 塔吊、施工降机、吊篮大型设备检查 | 1、检查方案与交底。2、检查安全装置。3、检查悬挂机构。4、检查钢丝绳。5、检查悬吊平台。6、检查作业安全。7、检查安全防护。8、（检查限位装置。9、检查附墙架。10、检查资质与人员。 |
| 2月16日 | 节后安全大检查 | 1、检查临时用电、施工机具等安全生产条件。  2、检查各单位安全管理人员是否到岗。 |
| 为确保整改效果，要求一般隐患须在当天落实整改，较大隐患需在3日内整改完毕，重大隐患对局部实施叫停作业。 | | | |